**Ленточный портовой конвейер ТЛЖН 650/30000**

300т/ч = 400кубов в час

Высота 5,8-9м

Длина 30м

С бункером

Вес примерно 5т

Треб скорость: 160кубов/ч = 1м/с нужно 400/160=2,5м\*с + 17% = 2,93м/с

Фб = 325мм

164 об/мин

Скорость движения конвейера Ф0,72м = 2,26м(развертка колеса.) = 1об

Треб момент барабана:

Вес ленты: 15\*60 = 900кг

Роликов: 90\*1 = 90кг

Колеса: шины 5.00-8 10PR Advance OB502 TTF шинокомплект

Диск сборный 3.00D-8 ET0 PCD6x148 HUB110 EKKA (5.00-8, 4.00-8 15х4.5-8)

Код товара: 5.00-8

# Шинокомплект 5.00-8 10PR Advance OB502 TTF

Код товара: 5.00-8

Диск сварной 7.00T-15 (на шину 28х9-15) ET-30 PCD6x220 HUB170 EKKA с кольцами

Код товара: 7.00T-15 (на шину 28х9-15) ET-30 PCD6x220 HUB170

# Шинокомплект 8.15-15 (28х9-15) 14PR BKT FL 252 TTF

Код товара: 8.15-15 (28x9-15)